**Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia okolicznościowego - Potańcówki Odpustowej dla uczestników projektu „Klub Seniora w Dębinach” oraz społeczności lokalnej gminy Abramów.** Uczestnikami projektu są osobami powyżej 60 roku życia w tym osoby z niepełnosprawnościami. Wydarzenie zaplanowane jest w dniu **16 lipca 2023r** w godzinach 18:00 – 22:00

Miejsce: Plac Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Abramowie (na świeżym powietrzu).

W ramach kompleksowej organizacji wydarzenia okolicznościowego oferent zobowiązany jest zapewnić:

1. **Akompaniament muzyczny: orkiestrę/zespół muzyczny** (min 2 osoby w zespole, instrumenty, wokal, nagłośnienie) posiadający w repertuarze muzykę adekwatną do zainteresowań muzycznych osób po 60 roku życia, wraz z opłaceniem praw autorskich dla ZAIKS. Wydarzenie
2. **Dostawę artykułów spożywczych:**
   1. **Napoje: 240 butelek po 0,5l**
      * Woda gazowana -120 butelek po 0,5 l
      * Woda niegazowana -120 butelek po 0,5 l
   2. **Kawa/Herbata :**
      * kawa rozpuszczalna -2kg
      * kawa ziarnista -1 kg
      * herbata -3 opakowania po 100 szt.
      * herbaty smakowe -4 smaki po min 20 szt. w opakowaniu
   3. **Cukier w saszetkach** - 4kg
3. **Dostawę artykułów jednorazowych:**
   1. Serwetki - 600 szt.
   2. Talerzyki jednorazowe: 300szt.
   3. Kubeczki jednorazowe: 300szt.
   4. Widelce jednorazowe: 300szt.
   5. Łyżki jednorazowe: 300szt.
   6. Łyżeczki jednorazowe: 300szt.
   7. Noże jednorazowe: 300szt.
   8. Obrus/Cerata**:** długość 40 m szerokość 140 cm (przezroczysta, bezbarwna lub w kolorze: czerwona, bordowa)
4. **Dostawę artykułów higienicznych:**
   1. Papier toaletowy : 4 opakowania po min 8 rolek w opakowaniu
   2. Ręczniki papierowe : 5szt. (min. 100m w rolce, min 2 warstwowy)
5. **Dostawę dekoracji i akcesoriów:**
   1. **Girlanda świetlna: 2 szt.** każda powinna posiadać poniższe parametry:

* Długość całkowita: min. 50 m - max. 65 m
* Ilość żarówek: 50 szt.(szkło przezroczyste - dekoracyjne)
* Gwint żarówki: E27
* Rodzaj i moc żarówki: LED min. 1,5W (100 Lm) - max. 3W
* Barwa światła: ciepła biała
* Zasilanie: 230V
* Możliwość łączenia: TAK
* Stopień ochrony IP: min. IP44 (najlepiej IP65)
* Długość girlandy (świetlna): min. 45 m max. 50 m
* Odstępy pomiędzy gniazdami: min. 80 cm - max. 100 cm
* Możliwość zawieszenia lub przymocowania do ściany każdego punktu świetlnego
* Certyfikat CE
  1. **Przedłużacz: 1 szt.**
* długość: 50 metrów,
* przekrój kabla: 3\*2,5,
* rodzaj kabla: polwinitowy H05VV-F lub gumowany
* ilość gniazd: 4\*16A 230V 2P+Z IP44,
* moc przesyłowa zwinięty: 1000W,
* moc przesyłowa rozwinięty: 3500W,
* uziemienie: poprzez bolec,
* Bęben: metal IP44.
* Gniazda zabezpieczane zaślepkami (klapkami)
* Wykonany z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie.
* Zabezpieczenie przeciążeniowe
* Certyfikat CE
  1. **Ozdobny świecznik na podgrzewacz: 25 szt.** wysokość min 9 cm, podgrzewacz w środku.