K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

	 

	 
	Budowa :	ROBOTY DROGOWE
	Obiekt :	Borzechów

	 
	 
	Wykonanie opaski bezpieczeństwa w dr. gminnej nr 107051L w miejscowości Kępa
	 
	Inwestor :	GMINA Borzechów
		24-200 Borzechów

	Wykonawca :	...................................................................................................................................
	Adres :	...................................................................................................................................

	 

	Wartość kosztorysowa robót :	..........................................................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	.................................................................   zł
	Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł
	 
	Słownie :	......................................................................................................................................................................................................................

	 

	Opracował : 	......................................................................................................................................            Data :   .........................................
	Sprawdził : 	......................................................................................................................................            Data :   .........................................

			

	Wykonanie opaski bezpieczeństwa w dr. gminnej nr 107051L w miejscowości Kępa 
	 
	Budowa :	ROBOTY DROGOWE
	Obiekt :	Borzechów
	 
	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str: 1
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]

	1	Roboty przygotowawcze
		....................................
	 
	2	Roboty rozbiórkowe
		....................................
	 
	3	Podbudowa
		....................................
	 
	4	Nawierzchnia
		....................................
	 
	5	Roboty wykończeniowe
		....................................
	 
	Razem :	....................................
	 
	Wartość kosztorysowa robót  :	....................................
		Podatek VAT ..........  % :	.................................................................   zł
		
		Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł

	 

	Inwestor :	Wykonawca :

	Wykonanie opaski bezpieczeństwa w dr. gminnej nr 107051L w miejscowości Kępa 
	 
	Budowa :	ROBOTY DROGOWE
	Obiekt :	Borzechów
	KOSZTORYS  OFERTOWY
	 
		 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	1	Roboty przygotowawcze	

	1		  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja geodezyjna

	2	KNR  201-0119-03-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa	  0,562	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

	3	KNR  201-0108-04-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa	  0,002	ha	..................................     .	...................................
		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych
	 
		20 / 10000 =	0,002
	 
	Razem   =	  0,002	ha

	 
	4	KNR  201-0105-07-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	..................................     .	...................................
		Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy: 66-75 cm

	2	Roboty rozbiórkowe	

	5	KNR  231-0813-02-00  IGM Warszawa	  7,000	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej
	 
		7 =	7,000
	 
	Razem   =	  7,000	m

	 
	6	KNR  231-0811-01-00  IGM Warszawa	  4,800	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie nawierzchni  płyt ażurowych betonowych o grubości: 12 cm, z wypełnieniem spoin
		piaskiem
	 
		4 * 1.2 =	4,800
	 
	Razem   =	  4,800	m2

	 
	7	KNR  231-0811-01-00  IGM Warszawa	  0,700	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie schodów z kostki betonowej
	 
		0.7 * 1 =	0,700
	 
	Razem   =	  0,700	m2

	 
	8	KNR  231-0102-01-00  IGM Warszawa	  532,000	m2	..................................     .	...................................
		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm
	 
	strona prawa (odjęte zjazdy):	30 * 0.7 + 496 * 1 =	517,000
	strona lewa:	30 * 0.5 =	15,000

	Wykonanie opaski bezpieczeństwa w dr. gminnej nr 107051L w miejscowości Kępa 
	 
	2. Roboty rozbiórkowe
		 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Razem   =	  532,000	m2

	 
	9	KNR  231-0102-02-00  IGM Warszawa	 3 192,000	m2	..................................     .	...................................
		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad
		10 cm - dodatek za każde 5 cm do głębokości 38cm
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 6,00000    ( 532,000 m2 * 6,00000 =  3 192,000 m2 )

	10	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  532,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z betonu Rm=5 MPa - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 25 cm

	3	Podbudowa	

	11	KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa	  586,000	m	..................................     .	...................................
		Oporniki betonowe , o wymiarach: 12x25x100 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
	 
		556 + 30 =	586,000
	 
	Razem   =	  586,000	m

	 
	12	KNNR  006-0404-01-00  MRRiB	  601,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, przy wypełnieniu spoin: zaprawą
		cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm
	 
		562 + 39 =	601,000
	 
	Razem   =	  601,000	m

	 
	4	Nawierzchnia	

	13	KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa	  420,800	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
		piaskowej grubości 5 cm
	 
	strona prawa:	30 * 0.5 + 496 * 0.8 =	411,800
	strona lewa:	30 * 0.3 =	9,000
	 
	Razem   =	  420,800	m2

	 
	5	Roboty wykończeniowe	

	14	KNNR  001-0502-02-00  MRRiB	  278,000	m2	..................................     .	...................................
		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. IV
	 
		(496 + 60) * 0.5 =	278,000
	 
	Razem   =	  278,000	m2

	 
	Wartość kosztorysowa robót	
		Podatek VAT ..........  % :	.................................................................   zł

	 
		Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł